GeoDim Wall 4 Wanddimmer	 No. TA-3430

Kurzinformation:   Wanddimmer mit 4 Ausgangskreisen à 2500 W (für alle Lasten). Mit Speichern für Lichtszenen. Eingänge: Analog, EIB, DMX512.

Ausschreibungstext:

4-Kanal Lichtsteuereinheit, 2500 W je Kanal

Dimmer zur Regelung folgender Verbraucher: 
Ohmsche Lasten: Glühlampen, Lüster, dimmbare Scheinwerfer 
Induktive Lasten: Halogen-Niedervolt, gewickelte Trafos 
Kapazitive Lasten: EVGs, elektronische Trafos 
Schaltbare Lasten: Im Menü kann jeder Kreis kann als Dimmer oder Schalter definiert werden,
um auch nichtdimmbare Lasten, wie motorische Projektionswände, HMI Scheinwerfer, Vorhänge
oder Verdunkelungen über den Dimmer schalten zu können.

Steuerung wie folgt: 
Über das komfortable Menü direkt am Dimmer 
Über Wandtasten: Vorhandene Schalter oder beliebige, neue Tastschalter
zum Abruf von max. 8 gespeicherten Lichtszenen 
Über Wandpotentiometer: Direktes Regulieren der einzelnen Kreise. 
Über DMX: Lichtstellpulte 
Über Analogeingang: 0 ... +10Volt. 
EIB-Funktion: Analogeingänge mit 1 ... +10Volt werden aktiviert.
Der Dimmer wirkt, wie ein EVG und kann über standard EIB-Aktoren betrieben werden. 

Leistungsmerkmale:
2500 Watt Belastbarkeit pro Kanal. 
Sicherungsautomat für jeden Lastkreis. 
Intelligentes Bedienmenü mit beleuchtetem Display:
Vorrangsteuerung der Eingänge, Fade-Time, Speicherfunktionen,
Betriebsstundenzähler, 8 Speicher für Lichtstimmungen,
sie können direkt über das Menü eingerichtet werden.

Interner Speicher:
Alle Einstellungen und Memories bleiben beim Abschalten
und Wiedereinschalten erhalten. 
Schaltschrankeinbau oder direkte Wandmontage.
Sehr betriebssichere Volldigital-Technologie.
Für Dauerbetrieb bei 100% Last geeignet. 
Sehr leise: Keine Lüftergeräusche durch Konvektionskühlung.
Kaum Drosselsummen durch GeoDim Spezial-Filter.
Zum Einsatz direkt auf der Bühne oder in Büroräumen geeignet. 
Hochwertige Entstörung,
Startadresse frei wählbar,
Software Update über die DMX Leitung möglich.

Bezeichnung:	GeoDim Wall 4 Wanddimmer
Fabrikat:	Geo-Technik	 No. TA-3430

Zubehör / Optionen:

DMX-Kabel, Meterware			K-2C2-034
Wandanschlußstelle mit
  XLR-5-Pol Buchse und Stecker		M-STXLR59
Wandpotentiometer unterputz
  zur manuellen Steuerung		TA-3325
Bedienpult 6-Kanal
  zur manuellen Steuerung		TA-3006D
Netzteil zum Bedienpult			TA-3002D