Powerfluter IP 400W Sym HQI-TE schwarz	No. LA-1204-4MS

Kurzinformation:   Mattierter Alu-Reflektorfür höchste Lichtstärke und symetrische Verteilung.

Ausschreibungstext:
Bezeichnung:	Powerfluter IP 400W Sym HQI-TE schwarz
Fabrikat:	Kelvin
Typ:			MIG-SM

Mit eingebautem Vorschaltgerät und Zündgerät für die Lampe HQI /HPI 400W E-40.
Das Leuchtmittel hat einen guten Wirkungsgrad, 
die Farbwiedergabeeigenschaften sind gut.
Schwarzes Aluminiumgußgehäuse mit schwenkbarem Befestigungsbügel
Spitzwassergeschützt nach IP 65.
Maße: B 430mm, H 450mm, T 155mm

Zubehör / Optionen:

Lampe HQI-T 400W E40 klar neutralweiß					L-8375-N
Mastbefestigung für Außenfluter						LA-1300